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Aanbestedingstekst HFA … 

HF - Axiaalventilator

Corrosiebestendige, kunststof axiaalventilator met behuizing uit thermoplastisch kunststoffen in robuuste, gelaste uitvoering. De axiaalventilator is aan weerszijden voorzien van flens en splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften. De motor is kunststof ingekapseld . Alle delen die met de afvoerlucht in contact komen zijn vervaardigt uit kunststof of kunststof bekleed. De waaier is statisch en dynamisch gebalanceerd volgens G 6.3 (DIN ISO 21940-11 ). De schoepstelling wordt af fabriek ingesteld.  De axiaalventilator is voorzien van een aan de buitenzijde aangebouwde en bedrade klemmenkast.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFA … - .. D
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	PPs
	

	Waaiermateriaal
	:
	PPs
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
	



[image: WTA Stationary 2014_Onderzijde]
[image: WTA Stationary 2014_Onderzijde]
image1.png
Luchttechniek BV





image2.png
Parmentierweg 5 info@wtaluchttechniek nl Rabobank NL30RABO0354817949
7602 PW Aimelo www.wialuchttechniek.nl KvK-nr. 06086183

tel. +31 (0)546 802 000 BTW-nr. NL8065.60.198.801





