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Aanbestedingstekst HFD … - 15 / 17 directe aandrijving

HF – Dakventilator

Corrosiebestendige kunststof dakventilator met behuizing in stabiele, rotatiegesinterde uitvoering van PEs, eenzijdig zuigend, splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften, vanaf bouwgrootte 160 als draadwerk met kunststofcoating. Het transportmedium wordt bij verticale montage conform de vereisten voor belaste afvoerlucht verticaal uitgeblazen, alle met het medium in contact komende onderdelen zijn van kunststof resp. met kunststof ommanteld. Waaier met achterwaarts gebogen schoepen in gespoten uitvoering, met taperlock-bus op de motoras bevestigd, statisch en dynamisch uitgebalanceerd, balanceringskwaliteit minimaal G 6.3 (DIN ISO 21940-11). Inclusief binnenliggende motor, gekapseld tegen het transportmedium, en buitenliggende werkschakelaar bij standaardmotoren (zonder Ex-beveiliging) of aan de buitenzijde aangebrachte klemmenkast bij Ex-motoren. De vereiste externe ventilatie voor de motor wordt gerealiseerd via naar buiten geleide buisverbindingen.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … - .. D
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	PEs
	

	Waaiermateriaal
	:
	PPs
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
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