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Aanbestedingstekst HFR … - 13 directe aandrijving

HF - Radiaalventilator met directe aandrijving in efficiëntie-geoptimaliseerde premiumuitvoering ‘blue Hfan’

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing uit thermoplastisch kunststof in robuuste, gelaste uitvoering. Voorzien van onderhoudsopeling aan de zuigzijde, condensaftap en splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften. De waaier heft naar achteren gebogen schoepen en is statisch en dynamisch uitgebalanceerd volgens G 6.3 (DIN ISO 21940-11). Het ventiltorframe is uitgevoerd in stevige, gelaste staalconstructie uit verzinkt staal met motorsteunplaat. Het ventilatorframe ondersteunt zowel het ventilatorhuis met waaier als de motor.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … - 13 D
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	…
	

	Waaiermateriaal
	:
	...
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
	





Aanbestedingstekst HFR … - 13 riemaandrijving

HF - Radiaalventilator met riemaandrijving in efficiëntie-geoptimaliseerde premiumuitvoering ‘blue Hfan’

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing uit thermoplastisch kunststof in robuuste, gelaste uitvoering. Voorzien van onderhoudsopeling aan de zuigzijde, condensaftap en splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften. De waaier heft naar achteren gebogen schoepen en is statisch en dynamisch uitgebalanceerd volgens G 6.3 (DIN ISO 21940-11), middels flensdubbellager (RF) gelagerd. Het ventiltorframe is uitgevoerd in stevige, gelaste staalconstructie uit verzinkt staal met motorsteunplaat. Het ventilatorframe ondersteunt zowel het ventilatorhuis met waaier als de motor met riemaandrijving en -bescherming.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … – 13 RF
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	…
	

	Waaiermateriaal
	:
	…
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
	






















Aanbestedingstekst HFR … - 13 riemaandrijving / bloklager

HF - Radiaalventilator met riemaandrijving in efficiëntie-geoptimaliseerde premiumuitvoering ‘blue Hfan’

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing uit thermoplastisch kunststof in robuuste, gelaste uitvoering. Voorzien van onderhoudsopeling aan de zuigzijde, condensaftap en splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften. De waaier heft naar achteren gebogen schoepen en is statisch en dynamisch uitgebalanceerd volgens G 6.3 (DIN ISO 21940-11), middels een bloklager (RB) gelagerd. Het ventiltorframe is uitgevoerd in stevige, gelaste staalconstructie uit verzinkt staal met motorsteunplaat. Het ventilatorframe ondersteunt zowel het ventilatorhuis met waaier als de motor met riemaandrijving en -bescherming.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … – 13 RB
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	…
	

	Waaiermateriaal
	:
	…
	

	Behuizingsstand
	:
	…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / PTC-thermistor
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