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Aanbestedingstekst HFR 75

HF - Radiaalventilator met directe aandrijving
Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator uit brandvertragend PPs, in spuitgegoten, gelaste uitvoering. De waaier is uitgevoerd in elektrischgeleidend PP-el en is voorzien van rugschoepen. Alle aan het medium blootgestelde onderdelen bestaan uit Kunststof, respectievelijk zijn kunststof gecoat.
De motor is van de luchtstroom gescheiden en binnen het totale vermogensbereik veilig ingesteld tegen overbelasting. Het ventilatorframe is vervaardigd uit gepoedercoat staal voor montage op een horizontale basis.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR 75 – 16 D / ..
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	…
	

	Waaiermateriaal
	:
	PP-el
	

	Behuizingsstand
	:
	GL…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / …
	





Aanbestedingstekst HFR 110

HF - Radiaalventilator met directe aandrijving
Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator uit brandvertragend PPs, in spuitgegoten, gelaste uitvoering. De waaier is uitgevoerd in elektrischgeleidend PP-el en is voorzien van rugschoepen. Alle aan het medium blootgestelde onderdelen bestaan uit Kunststof, respectievelijk zijn kunststof gecoat.
De motor is van de luchtstroom gescheiden en binnen het totale vermogensbereik veilig ingesteld tegen overbelasting. Het ventilatorframe is vervaardigd uit gepoedercoat staal voor montage op een horizontale basis.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR 75 – 16 D / ..
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	…
	

	Waaiermateriaal
	:
	PP-el
	

	Behuizingsstand
	:
	GL…
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	…
	V

	Netfrequentie
	:
	..
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / …
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