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Aanbestedingstekst HFR … - 15 / 17 EC

HLU Radiaalventilator met directe aandrijving | EC-motor – voldoet aan de Europese EcodesignrichtingErP 2021

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing uit PEs, RAL 7036 in spuitgegoten, gesinterde uitvoering. Voorzien van eenvoudig te demonteren inspectiedeksel, condensaftap en splinterbescherming conform de veiligheidsvoorschriften.De waaier heeft naar achteren gebogen schoepen en is statisch en dynamisch gebalanceerd conform G 6.3 (DIN ISO 21940-11). Het ventilatorframe is uitgevoerd in stevige, gelaste constructie uit verzinkt staal met motorsteunplaat. Het ventilatorframe ondersteunt zowel het ventilatorhuis met waaier als de aandrijfeenheid. De aandrijfeenheid bestaat uit een uiterst efficiënte EC-motor, een potentiometer voor de toerentalinstelling en een afsluitbare werkschakelaar.

	Fabricaat
	:
	Hürner Luft- & Umwelttechnik
	

	Type
	:
	HFR … - .. D (DS1) EC
	

	
	
	
	

	Behuizingsmateriaal
	:
	PEs
	

	Waaiermateriaal
	:
	PPs
	

	Behuizingsstand
	:
	GR …
	

	Aanzuigdiameter
	:
	…
	mm

	Transportmedium
	:
	Lucht
	

	Volumestroom
	:
	…
	m³/h

	Totaal drukverschil
	:
	…
	Pa

	Statisch drukverschil
	:
	…
	Pa

	Geluidsniveau Lp2A (1m)
	:
	…
	dB(A)

	SFP
	:
	…
	W/(m³/s)

	
	
	
	

	Motorvermogen
	:
	…
	kW

	Spanning
	:
	1~ 230
	V

	Netfrequentie
	:
	50
	Hz

	Nominale stroom
	:
	…
	A

	Beschermingsklasse / motorbeveiliging
	:
	IP55 / in de motor geïntegreerd
	

	
	
	
	

	Toebehoren per ventilator:
-----------------------------------
1 potentiometer IP67, aangebouwd, bedraad, met instelschaal 1 - 10 voor de traploze instelling van het toerental, in de fabriek ingesteld op bedrijfspunt
1 werkschakelaar IP66, aangebouwd, bedraad, met twee hulpschakelaars (1x sluiter, 1x opener)
1 set manchetten en rubberen trillingsdempers
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